上海黄海药检SY-3D型片剂四用测试仪（停产）
产品资料  |  型号 SY-3D
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SY-3D型片剂四用测定仪分别用于药片的硬度、脆碎度、崩解时限、溶出度的测试， 对药片多种性能检测综合在一台仪器中完成。 SY系列片剂四用测定仪是各科研单位、大 专院校、药检部门及药厂对药品进行检验的zui佳仪器，该产品技术指标均符合《中G药典 2020版》规定。 产品特点 ● 简易、人性化的操作界面与方式。 ● 四项功能：溶出度、崩解时限、片剂硬度、片剂脆碎,高效、便捷。 ● 更小的体积，减少实验室工作台的占用面积。 ● 可安装3个篮杆或桨杆，可放置3个溶出杯，2个平底烧杯。 ● 硬度检测仓上方透明镜片窗口清晰直观。 ● 转速准确，运行平稳，能耗低，可靠性高。 ● 具有故障自诊断功能。
	溶出度
	搅拌桨摆动幅度
	≤0.5 mm

	
	转篮摆动幅度
	≤1.0 mm

	
	转杆与溶出杯轴偏差
	≤2.0 mm

	
	转速设置范围
	25~250 RPM

	
	稳速误差
	≤±1 %

	
	调温范围
	室温~ 45.0℃

	
	温度分辨率
	0.1 ℃

	
	控温精度
	≤±0.5 ℃

	
	溶出杯规格
	高度185mm，容积1000ml

	
	溶出杯数量
	3个

	
	
	

	崩解时限
	吊篮升降频率
	30~32次/分钟

	
	吊篮升降振幅
	55mm±1mm

	
	筛网至杯底zui小距离
	25mm±2mm

	
	筛网孔径
	2mm（有可选件）

	
	调温范围
	室温~ 45.0℃

	
	温度分辨率
	0.1 ℃

	
	控温精度
	≤±0.5 ℃

	
	平底烧杯容积
	1000ml

	
	平底烧杯数量
	2个

	
	
	

	片剂硬度
	测量范围
	硬度10-200N，药片zui大直径25mm

	
	分辨率
	0.01N

	
	精度
	±1.5%±1digit

	
	硬度度量单位
	N / kg（可选）

	
	测量方式
	自动单次/连续多次

	
	
	

	片剂脆碎度
	轮鼓尺寸
	内径约286mm，深39mm

	
	默认转速
	25 RPM

	
	默认圈数
	100圈

	
	圈数设置范围
	1~999圈

	
	轮鼓数量
	1个

	
	
	

	其他
	电源
	AC220V±10%，50Hz



产品页面 https://www.shhuanghai.cn/pianjiduoyongceshiyi/SY-3D.html
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