上海黄海药检RCZ-6C3型药物溶出度仪（停产）
产品资料  |  型号 RCZ-6C3
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RCZ-6C3型药物溶出度仪采用G际先进的设计理念和制造技术，结构紧凑稳固，秉承高度可靠、 简便的操作性等特点。同时具备”转速准确””运行平稳””能耗低”的特性。 本产品广泛应用于制药厂、医药科研、教研和药检部门等。各项技术指标完全符合《中G药典 2020版》、仿制药一致性评价标准。性能特点 ○可安装6个蓝杆或浆杆。 ○可安装6个溶出杯,5个补液杯。 ○采用中文液晶屏人机界面友好,操作简单、方便。 ○主机工作参数可预置并自动储存,下次开机无须重复设置。 ○转速控制采用细分电源驱动步进电机方式,转速准确, 运行平稳,能耗低。 ○恒温水浴采用内置PT1000传感器,软件运用PID方式,升温快,精度高,可方便的用软件校正偏差。 ○定时功能显示当前取样点时间,累计总时间,取样点数。 同的取样周期,倒计时 ○具有自检功能和自动保护功能, 给出多种故障信号。 ○可外接微型打印机功能。 ○具有优盘储存功能,将实验数据保留,以便查看。 ○芯片程序可随时升级。 性能指标 ○搅拌桨摆动幅度：≤0.5㎜ ○转蓝摆动幅度：1≤㎜ ○调速范围:25－250转/分 ○转速分辩率:1转/分 ○稳速误差: ≤±1% ○调温范围:10(室温)－45℃ ○温度分辩率:0.01℃ ○控温误差: ≤±0.05℃ ○计时累计时间:**长0－5999分钟,倒计时 ○取样周期时间:**多10个不同的取样周期,倒计时 ○取样周期的时间: **长0－5999分钟,倒计时 ○电源功率:AC220V±10%,50Hz,1250W ○工作环境条件:温度5—40℃,相对湿度≤80%HR
产品页面 https://www.shhuanghai.cn/rongchuyi/RCZ-6C3.html
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