真空脱气仪HTQ-1A
产品资料  |  型号 HTQ-1A
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产品简介
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HTQ-1A真空脱气仪是一款移动式25L大容量脱气仪，用于溶出度与释放度试验时对蒸馏水、去离子水等纯化水进行真空脱气，脱气效果完全满足药典对溶出介质的含氧量要求，有效节省试验前的准备时间。
产品特点
自动完成循环加热、真空脱气、出液。
可设置定量进液、出液。
脱气完成后，介质可维持在预设状态下。
具有灭菌功能。
容器和管路自动清洗功能。
三色液位提示灯。
触摸式人机交互界面，操作便捷，实时显示介质参数。
中英文双语言操作界面，可以满足更多用户的需求。
内部设有预约加热，用户可以设定系统指定时间开始加热。
整机可移动式设计。
免费提供IQ/OQ验证文件。
技术参数
	项目
	参数

	产品型号
	HTQ-1A

	脱气体积
	25L

	真空度
	−0.080–0MPa

	分辨率
	0.001MPa

	控压精度
	±0.01MPa

	调温范围
	室温–45.0℃

	温度分辨率
	0.1℃

	控温精度
	≤±0.3℃

	电源
	AC220V±10% 50Hz



产品页面 https://www.shhuanghai.cn/qita/HTQ-1A.html
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