HQ系列电子水分测定仪
产品资料  |  型号 HQ
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HQ系列快速水分测定仪，该仪器配有多种智能、便捷的高级功能，外观时尚，广泛用于各行业的质量管理部门和实验室。
产品特点
全中文彩色触摸显示屏。
全新进口低功耗处理器。
获C3 OIML R60认证。配置偏心负载补偿高的精度称重传感器。
超低噪声24Bit高精度 A/D转换电路。
全新德国进口温度传感器。
高功率卤素加热装置。
日本进口SHARP光电开关。
用途广泛适用于各行各业。
同级别产品配置全面。
多种智能、便捷的高级功能。
技术参数
HQ系列技术参数
	产品型号
	HQ-201
	HQ-501
	HQ-1001
	HQ-205
	HQ-505
	HQ-1005

	水分测定精确度
	±0.5%
	±0.5%
	±0.5%
	±0.5%
	±0.5%
	±0.5%

	温度调节精度
	±2℃
	±2℃
	±2℃
	±2℃
	±2℃
	±2℃

	含水率测定范围
	0–100%
	0–100%
	0–100%
	0–100%
	0–100%
	0–100%

	加热温度范围
	60–160℃
	60–160℃
	60–160℃
	60–160℃
	60–160℃
	60–160℃

	干燥热源
	加热干燥质量
	加热干燥质量
	加热干燥质量
	加热干燥质量
	加热干燥质量
	加热干燥质量

	测定结束方式
	定时、自动
	定时、自动
	定时、自动
	定时、自动
	定时、自动
	定时、自动

	秤盘直径
	95mm
	95mm
	95mm
	95mm
	95mm
	95mm

	加热时间范围
	0–99min
	0–99min
	0–99min
	0–99min
	0–99min
	0–99min

	输出接口
	RS232
	RS232
	RS232
	RS232
	RS232
	RS232

	外形尺寸
	175×300×160mm
	175×300×160mm
	175×300×160mm
	175×300×160mm
	175×300×160mm
	175×300×160mm

	最大称重
	20g
	50g
	100g
	20g
	50g
	100g

	分度值
	1mg
	1mg
	1mg
	5mg
	5mg
	5mg



产品页面 https://www.shhuanghai.cn/qita/HQ.html
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