上海黄海药检RTB-1热原探头标定仪（停产）
产品资料  |  型号 RTB-1
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产品简介
RTB—1型热原探头标定仪，采用中文液晶屏人机界面友好，操作简单、方便。具备优盘储存功能。在固体干式恒温容器箱内，是目前国际通行的检测方法之一。该仪器性能稳定，控温精度高，外形美观大方，是制药行业热原检测的最佳仪器。
技术参数
	项目
	参数

	产品型号
	RTB-1

	控温范围
	37~41℃

	控温精度
	≤±0.1℃

	功率
	250Ｗ

	连续工作时间
	48h以上

	电源
	AC220V±10%，50Hz



产品页面 https://www.shhuanghai.cn/qita/RTB-1.html
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